Author: 1
Company: urząd gminy miedźno

Załącznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie i montaż 

•	drzwi przeciwpożarowych,
•	automatyki sterującej zamknięciem drzwi,
•	elementów sterowania oknami przystosowanymi do usuwania dymu. 

W skład poszczególnych pozycji wchodzą następujące elementy:

1. 	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30 wewnętrzne typu MCP ALPE, jednoskrzydłowe, pełne, wyposażone w zawias sprężynowy. Okucia standardowe klamka-klamka. Wymiary w świetle ościeżnicy S_o=900 mm, H_o=2000 mm. Ilość sztuk 1.
2. 	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30 wewnętrzne typu MCP ALPE, dwuskrzydłowe, pełne, wyposażone w samozamykacz. Okucia standardowe klamka-klamka Wymiary w świetle ościeżnicy S_o=1800 mm, H_o=2000 mm. Ilość sztuk 3.
3. 	Przeszklenie o wymiarach 400x1600mm
4. 	Centralka sterująca natynkowa 24V DC, zasilanie 230 V, z akumulatorami 12V/24Ah - 1 szt.
5. 	Siłownik elektryczny łańcuchowy 500N - 1 szt.
6. 	Konsola skrzydłowa do siłownika łańcuchowego - 1 szt.
7. 	Optyczna czujka dymu z gniazdem- podstawą - 1 szt.
8. 	Przycisk alarmowy oddymiania natynkowy - 2 szt.
9. 	Przycisk przewietrzania natynkowy - 1 szt.
10. 	Okablowanie sterujące wykonane kablem do instalacji sygnalizacyjnych przeciwpożarowych - natynkowo w korytkach instalacyjnych,
11. 	Przygotowanie zasilania centralki w napięcie 230 V i zabezpieczenia obwodu centralki oddymiania bezpiecznikiem 8A w obudowie - natynkowo w korytkach instalacyjnych,
12. 	Centralka sterująca przekaźnikowa z akumulatorami - 1 szt.
13. 	Trzymacz elektromagnetyczny - 6 szt.
14. 	Czujka optyczna dymu - 6 szt.
15. 	Przycisk alarmowy - 6 szt.
16. 	Przycisk techniczny - 3 szt.
17. 	Sygnalizator optyczno - akustyczny - 6 szt.
18. 	Okablowanie
19. 	Prace murarsko-tynkarskie